附件1：

执法记录仪采集工作站参数

1、 资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2. 投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和相应的经营范围。

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品。

4. 投标人如是代理商，须提供制造商出具的针对本项目的三年售后服务承诺函。
	序号
	设备名称
	参数

	1
	采集工作站（4T)
	1. 为满足使用需求，执法数据采集设备最多可同时接入≥15台执法记录仪。

2. 执法数据采集设备支持≥6 个数据盘位。

3. 执法数据采集设备可通过触摸屏进行功能操作，其屏幕分辨率≥1920×1080

4. 执法数据采集设备外壳防护符合 IP20 要求

5. 执法数据釆集设备在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应≥10MB/S.
6. 应支持对具有无线传输功能的执法记录仪进行视音频点播，并可调用实时监视画面，支持不少于16个画面同时进行调用显示，单个画面视频分辨率应支持720P、1080P、 2K、4K.

7. 执法数据采集设备在正常工作条件下的工作噪声≤40dB（A）。

8. 显示屏对角线尺寸应不小于21. 5英寸，显示屏支持10点触控操作

9. 执法数据采集设备在正常工作条件下，连续工作24Oh,每间隔24h在满负荷条件进行不少于3h的数据采集，不应出现电气、机 械或软件的故障。

10. 设备软硬件须无缝兼容现有警翼品牌执法记录仪设备，能实现对既有作业记录仪的设备编号管理、视频数据采集和删除等功能。记录仪采用软件有驱模式(非U盘模式)接入,实现作业记录仪数据被采集、上传，可通过平台查阅并进行视频分析。

11. 软硬件均需符合国产化相关要求。

备注：以上所有技术参数响应情况以公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告为准，各项技术参数须在检测报告中体现对应检测项和检测结果；若无相关检测项或检测结果不满足参数要求；投标人须提供检测报告复印件加盖制造商公章。


