{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["爱店海关监管查验技术装备需求清单"]
["序号","品名","数量","单价预算（元）","技术指标","备注"]
[1,"X射线荧光光谱仪",1,180000,"a.分析元素：同一个模式至少可分析从Ti(钛)到U(铀)之间所有元素，本仪器合金模式标准配置26 种元素：镁(Mg),铝(Al),硅(Si),磷(P),硫(S),钛(Ti),钒(V),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铜(Cu),锌(Zn),锆(Zr),铌(Nb),钼(Mo),银(Ag),镉(Cd),铟(In),锡(Sn),锑(Sb),钽(Ta),钨(W),铅(Pb),铋(Bi)等元素；并且可以持续添加更多元素\nb.出厂调整：每一台仪器在出厂之前就已经完成精准度调整；并且可以根据特定样品进行精确测试\nc.结果报告：仪器内置有标准的USB 接口以及蓝牙或者邮箱传输，可以直接发送EXCEL或者PDF等格式的结果报告或者测试谱图至其他设备(例如：手机、电脑、打印机等)\nd.防辐射功能：工作时的辐射水平远低于国际安全标准，且具有无样品空测，自动关闭X 光管功能\ne.仪器侧边测量值≤0.1μSv/h（扣除本底后）\nf.元素含量检测范围：从ppm 至100%，能够以%或者ppm 为单位进行计算并显示结果\ng.设备前端设有红外和可见光双探测器；测试窗口无样品时，自动关闭X射线\nh.4G 大容量数据内置存储，≥10万组数据及测试谱图\ni.可切换单位Sv/h或Gy/h","①不得超过单价预算；②性能需满足或优于技术指标。"]
[2,"便携式毒品爆炸物检测仪",1,80000,"a.可检爆炸物：梯恩梯、黑索金、太安、硝化甘油、黑火药、二硝基甲苯、特屈儿、奥克托今、吉纳、熵炸药TATP、 六氧甲胺HMTD、C4、塞姆汀等各种军用、民用和土制炸药等，并可根据需要添加新样本\nb.可检毒品：可卡因、海洛因、大麻、冰毒、K粉、吗啡、摇头丸、摇脚丸、杜冷丁、甲卡西酮、蓝精灵等市面上常见的 毒品，并可根据需要添加新样本\nc.危险化学品：酒精、硫酸、汽油、硝酸、甲苯等\nd.化学毒剂：沙林、索曼、维埃克斯、芥子气、氢氰酸、氯化氢等\ne.分析时间：标准模式≤5s，快速模式≤1s\nf.灵敏度：皮克及纳克级\ng.预热时间：＜5min\nh.误报率：≤1%\ni.检出率：≥99%\nj.重量：＜3.0Kg\nk.电池：工作时间＞3小时，待机时间＞24小时\nl.工作/存储温度：-20℃～60℃\nm.工作/存储湿度：＜95%","①不得超过单价预算；②性能需满足或优于技术指标。"]
[3,"α、β辐射表面污染仪",1,35000,"a.通过闪烁探测器（塑料闪烁体+ZnS(Ag)）来检测放射性工作区域和工作人员衣物上的α、β放射性强度。当α、β射线通过闪烁体时，会发出光子，光子通过光电倍增管和放大电路后，形成电脉冲，再由窗甄别器甄别α、β信号，此信号被送到计数电路，通过计算和处理之后得出测量结果\nb.可通过USB连接器使用串行线连接到外部计算机\nc.仪表的表面易清理\nd.真空探测器，铝箔片可快速更换\ne.用户友好型，操作简单\nf.两个可调报警阈值\ng.体积小，重量轻，抗震设计\nh.灵敏度高，响应均匀\ni.同时测量αβ，α或β可分别单独测量\nj.能提供第三方校准报告","①不得超过单价预算；②性能需满足或优于技术指标。"]