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采购项目技术规格、参数及要求
（1） 项目需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位　
	技术参数　
	备注

	1
	LED显示屏
	7.32
	㎡
	▲1.像素构成：表贴三合一，像素间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，屏幕显示尺寸:宽≥4.1 米，高≥1.7米
▲2.发光点中心距偏差<2%，像素失控率≤0.00001，平整度：≤0.03mm 
3.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为
▲4.对比度：≥5000:1；亮度≥500nits；亮度鉴别等级 C 级：B≥20，刷新率：≥3840Hz；换帧频率：50&60HZ
5.100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度；
6.水平视角≥160°/垂直视角≥140°
7.色温：1000k~18000k可调
8.亮度均匀性：≥98%,色度均匀性±0.002之内；色域覆盖率：≥100%；
▲9.功耗：峰值≤350W/㎡，平均≤120W/㎡ 
▲10.支持7×24H连续工作无故障，平均使用寿命≥100000 小时 
11.智能除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯珠的效果
12.光生物安全/蓝光安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测，应属无危害类
13.LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能
14.表面硬度：具备划痕性能技术，表面硬度≥4H
15.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能，支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80％
16.一体化驱动主板控制设计，拥有自带驱动控制的LED显示单元技术，灯驱合一，多层PCB设计，具备独特的抗消隐、节能设计，无毛毛虫、鬼影跟随现象
17.故障告警功能：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有计时功能及信号运行监测功能，具有坏点检测系统，具有故障告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理
18.温度自控：LED 显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效
19.支持单点颜色校正、单点色度校正、模块级亮度校正，支持屏体拼缝亮线、暗线调节、校正；支持自动GAMMA校正技术，16bit自动调节，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如彩色还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换顿频率等
▲20.拼装精度、回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、伪轮廓现象、运动图像清晰度、静态图像清晰度根据SJ/T 11590-2016 LED显示屏图像质量主观评价方法检测结果评分：5 分；主观评价为优 
▲21.系统加密：具有信号加密传输功能，支持控制器与屏体之间信号加密传输，防止网络恶意入侵 
▲22.保护功能：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、保护等功能 
▲23.观看舒适度：观看显示屏1小时眼睛基本无疲劳感；去除100%紫外线，消除80%摩尔纹 
▲24.IK10机械碰撞防护等级：在 20J 冲击能量情况下，通过IK10测试 
▲25.支持颜色增强功能：支持颜色增强功能，改善画质，画面变得更加充实；
▲26.维护方式：支持前拆前维护以及后拆后维护 
27.IP等级符合IP6X，盐雾试验符合10级要求，PCB阻燃等级符合V-0级
▲28.驱动方式：恒流驱动，画面延时 ≤500ns 
29.工作温度范围-30℃-40℃，存储温度范围-40℃-60℃。
▲30.控制方式：支持同步/异步控制系统 
31.抗紫外UV辐射：符合5级要求
32.工作噪音声压级：处理距离r=1.0米，噪音声压须≤2dBA
33.150kHz～30MHz电源端子骚扰电压、辐射骚扰EMC符合GB/T 9254-2008  Class B限值要求
34.以上标“▲”参数需提供具有ilac-MRA、CNAS、CMA标志的权威认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，原件备查。
	

	2
	全彩控制系统
	28
	张
	1.集成8个HUB320，无需再配转接板
2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力
6.支持低亮高灰
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果
8.支持箱体标定和快速标序
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示
10.支持数据偏移，支持误码侦测
11.支持环路备份，支持固件备份
	

	3
	视频处理器
	1
	套
	1.采用1U标准机箱，配置8路千兆网口，输出连接LED屏幕；
2.支持单机最大带载524万像素点，最宽16384或最高8192像素；
3.支持1路DP1.2、1路HDMI2.0、4路HDMI1.4视频信号输入；
4.支持最大输入分辨率4096×2160@60Hz；
5.支持8/10/12bit色深视频源输入；
6.支持23.976~240Hz输入帧率适应技术；
7.支持6画面显示，画面大小和位置可自由调节；
8.支持视频信号任意裁剪、缩放和无缝切换；
9.支持1000个场景的保存和调用，场景自动定时轮巡；
10.支持U盘播放图片、视频，以及用于升级设备固件；
11.支持OSD遥控屏幕菜单控制图像、声音、设置等（可选配遥控器）；
12.支持画面调整，可调节设备输出的对比度、饱和度、色调、亮度补偿；
13.支持亮度调节，网口分组亮度调节；
14.支持色温调节，精确色温调节和RGB分量调节；
15.支持低亮高灰，有效保证低亮度下的灰阶完整显示；
16.支持音频传输，通过DP/HDMI音频解析和3.5mm独立音频输入输出；
17.支持精确颜色管理，可调节显示屏色域；
18.支持视频同步锁相技术，支持锁定内部Vsync、输入源、自动锁相；
19.支持主动式3D显示技术（选配）；
20.支持亮度自动调节，通过多功能卡配置亮度传感器；
21.支持环境信息实时监测，通过多功能卡配置对应传感器如空气质量、噪音等；
22.支持单机网口冗余备份和双机冗余备份；
23.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术；
24.支持双USB接口高速通讯以及用于多台设备级联控制；
25.支持USB、LAN网口和RS232串口控制；    ▲26.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求;配合外设级联最大带载宽度可达1048576像素点，最高可到524288像素点。（提供第三方检测机构出具的CNAS、ilac-MRA的检测报告）
▲27.支持有限转完全功能，可将输入的有限动态范围画面调整至全范围输出，可有效避免有限动态范围画面在LED显示屏上呈现黑色时有暗亮的问题（提供第三方检测机构出具的CNAS、ilac-MRA的检测报告）
▲28.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命（提供第三方检测机构出具的CNAS、ilac-MRA的检测报告）
29.连接关系来自发送器，可以将LED屏幕的连接方式保存至发送器内，更换LED屏体内部接收卡时，无需重新设置屏幕连接关系
30.为了避免虚假应标，以上标“▲” 中标后提供功能演示，否则作无效处理。    
	

	4
	空开及线路整改

	1
	定制
	LED屏幕电路输出整备
	

	5
	外接音响
	2
	只
	功率:20W； 定压输入:70V-100V； 频响:130Hz-15KHz； 灵敏度:92±3dB；  外观尺寸:360*160*115mm； 安装形式:壁挂式室内音柱； 装饰材料:木质/布网； 重量KG:3kg； 喇叭尺寸:4"*2+1.5寸高音
	

	6
	专业功放
	1
	台
	1.100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出
2.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示
3.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示
4.饱和失真及LED警示
5.信号电平指示LED
6.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
7.2路RCA莲花线路输入
8.2路话筒输入，话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能
9.各输入通道音量独立调节
10.具有高低音调节功能
11.2路RCA莲花混合输出
技术参数：
1.电源：AC220V/50Hz
2.噪声比：话筒：>68dB线路：>82dB
3.总谐波失真：<0.1%at1KHz
4.频率响应：60Hz-18KHz（±2dB）
5.音调低音：±10dBat100Hz，高音：±10dBBat10KHz
6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
9.默音调节：0-38dB
10.输出功率：80W
11.电源功耗：10-120W
12.尺寸：482*352*90mm
	

	7
	屏体内框架及外装饰包边
	7.92
	㎡
	1、显示屏安装框架：钢结构内框，高级铝型材或不锈钢密封包边。
2、美观大方，坚固耐用，与显示屏配套使用。
3、包边上下左右各5公分
	

	8
	屏体内通讯线及线槽
	7.92
	㎡
	屏体内通讯线及线槽
	

	9
	拼接屏幕拆除
	
	定制
	拆除原拼接屏及线缆、框架、视频处理器及大屏安装所需环境整备
	

	10
	墙体隔音
	30
	㎡
	降噪系数≥0.75;防火等级为A级（不燃）;厚度与密度：50mm，20-50kg/m³
	

	11
	综合布线
	
	定制
	1.显示屏外部电源线、网线、视频线及综合布线所需线缆辅材等； 2.屏体内通讯线及线槽；3.屏体安装调试；4.显示屏安装框架：钢结构内框，高级铝型材或不锈钢密封包边。
	


1.标注“▲”的为实质性条款，有一项不满足视为无效响应。部分项目供应商可根据自身情况进行细化。
2.供应商必须自行为其协商产品侵犯他人的知识产权或专利成果的行为承担相应法律责任。
（二）项目要求
1.必须保证所提供的产品全新无瑕疵，质量符合国家、行业颁布的相关技术标准和规范要求，并根据货物要求提供检测报告或产品合格证，在供货时与货物一并交付。货物需与报价表的名称、品牌、型号等相符。
2.项目实行总价包干报价，报价包含本项目所采购的货物、安装、服务及税费等全部费用。供应商应就采购清单的全部服务内容作完整唯一的报价，对于清单中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价，总报价金额不得高于项目预算总金额。
3.项目整体质保期不少于一年，且质保期内免费上门进行技术指导、安装及调试，免费更换损坏部件等。质保期大于一年的设施设备按原厂家质保期提供质保服务。
4.需安排1名技术人员提供首年5天*8小时运维服务。
5.质保期内接到故障通知后，应在30分钟内作出实质性响应，并保证在2小时内到达现场排除故障。如因供应商提供的产品质量问题造成产品不能使用的，且在48小时内不能修复的，成交供应商应提供相同功能的产品替代，以保证设备维修完成前系统设备的正常运行。
6. 履行时间：自签订合同之日起20个日历日内安装调试完毕并验收通过交付使用。
