
附件2
南宁海关监管作业场所区域编码规则

海关监管作业场所区域编码的基本规则为“区—类—坐标”“区”用一位数字予以标识，作为监管作业场所分为几个大区时予以标识，如进口、出口区；“类”用一位字母予以标识，在“区”项下，根据监管作业场所各种特定功能或性质区域分类为7类，如泊位、仓库等；“坐标”根据类的不同，用特定长度的数字或字母，标识场所内各具体、最小单位功能区域的地址，如某一集装箱堆场的箱位。

“类”的7种编码规则示例如下表：

	区域类别
	编码位数
	示例与解读

	A：泊位
	4位
	1A01：

1港/场区1号泊位

	B：集装箱堆场
	11位
	1B010203045：

1港/场区1号泊位2号集装箱堆场第3排第4列第5层箱位

	C：散杂货堆场
	10位
	1C01020304：

1港/场区1号泊位2号散杂货堆场第3排第4列堆位

	D：仓库
	11位
	1D010203041：

1港/场区1号泊位2号仓库内第3排第4列第1层货位

	E：储罐
	6位
	1E0102：

1港/场区1号泊位2号储罐

	F：作业区
	6位
	1FY101：

1港/场区1号查验作业区1号工作位

	G：独立经营企业
	4位
	1GXQ：

1港/场区新桥仓储


具体编码规则如下：

1．第一位为港/场区编码。

编码规则：以数字从“1”起由小到大依序编制。监管作业场所内未划分港/场区的，统一编制为“0”。

2．第二位为区域类别代码，以A~G字母为标识，分别表示不同的监管作业场所区域分类：

A——代表泊位，后续编码为泊位代码。

后续编码规则：采用两位数字或字母组合而成。普通泊位以两位数字沿泊位同一方向顺序编排，特殊泊位采用泊位名称汉语拼音的首字母组合或首字母+顺序号完成编制。

例如：“1A01”表示1港/场区1号泊位，“1AXD”表示1港/场区兴达码头。

B——代表集装箱堆场，后续编码为堆场箱位代码。

后续编码规则：采用九位数字或字母组合而成，由“区位代码+堆场代码+排位+列位+层位”组合成堆场箱位代码。

第一、二位为区位代码，采用泊位代码或独立经营企业代码。独立经营企业代码采用两位字母组合而成，以企业名称汉语拼音的首字母组合完成编制。未以区位划分的统一编制为“00”。

第三、四位为堆场代码，采用两位数字或字母组合而成。普通堆场以两位数字按从码头前沿到后场（无码头的监管作业场所按从卡口到后场）、沿泊位编码方向（未划分泊位的监管作业场所沿同一方向）顺序编排；特殊堆场采用堆场名称汉语拼音的首字母组合或首字母+顺序号完成编制。

其中，查验专业堆场依序编制为“Y1、Y2、Y3……”；检验检疫熏蒸消毒区堆场依次编制为“J1、J2、J3……”；冻柜区域堆场依次编制为“D1、D2、D3……”；危化品存放堆场依次编制为“W1、W2、W3……”。

第五、六位为排位，采用两位数字组合而成，按从码头前沿到后场（无码头的监管作业场所按从卡口到后场）顺序编排。

第七、八位为列位，采用两位数字组合而成，沿泊位编码方向（未划分泊位的监管作业场所沿同一方向）顺序编排。

第九位为层位，采用一位数字，按从底层往顶层顺序编排。
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例如：

（1）堆场箱位代码010203045前两位“01”表示1号泊位，第三、四位“02”表示2号堆场，第五、六位“03”表示从码头前沿到后场顺序第三排，第七、八位“04”表示沿泊位编码方向顺序第四列，第九位“5”表示从底层往顶层顺序第五层。

（2）“1B01Y203045”表示1港/场区1号区位2号集装箱查验堆场第3排第4列第5层箱位。

（3）“1BXQ0102034”表示1港/场区新桥仓储1号集装箱堆场第2排第3列第4层箱位。

（4）“1B000102034”表示1港/场区1号集装箱堆场第2排第3列第4层箱位。

C——代表散杂货堆场，后续编码为堆场堆位代码。

后续编码规则：采用八位数字或字母组合而成，由“区位代码+堆场代码+排位+列位”组合成堆场堆位代码，参照集装箱堆场箱位代码前八位编码规则完成编制。

例如：“1C01020304”表示1港/场区1号泊位2号散杂货堆场第3排第4列堆位。

第三、四位为堆场代码，采用两位数字或字母组合而成。普通堆场以两位数字按从码头前沿到后场（无码头的监管作业场所按从卡口到后场）、沿泊位编码方向（未划分泊位的监管作业场所沿同一方向）顺序编排；特殊堆场采用堆场名称汉语拼音的首字母组合或首字母+顺序号完成编制。

其中，危化品存放堆场依序编制为“W1、W2、W3……”。

D——代表仓库，后续编码为仓库内货位代码。

后续编码规则：采用九位数字或字母组合而成，由“区位代码+仓库代码+排位+列位+层位”组合成仓库内货位代码，参照集装箱堆场箱位代码编码规则完成编制。

仓库代码中，海关扣留仓库依序编制为“K1、K2、K3……”。

例如：“1DXQ0102031”表示1港/场区新桥仓储1号仓库第2排第3列第1层货位，“1D01K203042”表示1港/场区1号泊位2号海关扣留仓库内第3排第4列第2层货位。

E——代表储罐，后续编码为储罐货位代码。

后续编码规则：采用四位数字或字母组合而成，由“区位代码+储罐代码”组合成储罐货位代码，参照集装箱堆场箱位代码前四位编码规则完成编制。

例如：“1EDH01”表示1港/场区大海粮油1号储罐。

F——代表作业区，后续编码为区内工作位代码。

后续编码规则：采用四位数字或字母组合而成，由“作业区代码+工作位编码”组合成区内工作位代码。

第一、二位为作业区代码，采用字母+顺序号完成编制。其中：

查验作业区依序编制为“Y1、Y2、Y3……”；

待检区依序编制为“D1、D2、D3……”；

过驳区依序编制为“B1、B2、B3……”；

拼箱作业区依序编制为“P1、P2、P3……”；

拆箱作业区依序编制为“C1、C2、C3……”；

拆拼箱综合作业区依序编制为“Z1、Z2、Z3……”。

第三、四位为工作位编码，以两位数字从“01”起由小到大依序编制，未划分工作位的统一编制为“00”。

例如：“1FB102”表示1港/场区1号过驳区2号工作位，“1FP100”表示1港/场区1号拼箱作业区。

G——代表独立经营企业，后续编码为企业代码。

后续编码规则：采用两位字母组合而成，以企业名称汉语拼音的首字母组合完成编制。

仅当无法掌握企业内区域编码信息时使用此类别。

例如：“1GDH”表示1港/场区大海粮油。
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层位：从底层往顶层顺序





列位：沿泊位编码方向顺序





排位：从码头前沿到后场顺序





堆场编码：从码头前沿到后场、沿泊位编码方向顺序
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