中国电子口岸企业无纸化制发卡遗失补办
法人卡操作步骤

1、企业登录中国电子口岸执法系统网址如下：（建议选择谷歌浏览器）
https://e.chinaport.gov.cn/
2、点击制发卡及数字证书服务系统（如下图）
[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1760481536\nt_qq\nt_data\Pic\2024-09\Ori\6cc8b7e939385e7d802e156864f2e9cd.png]
3、点击账号登录，录入用户名、密码及图形验证码，勾选已阅读并同意后点登录（如下图）
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754017775541.png]


4、点击提交申请-补卡申请（如下图）
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754017997900.png]

5、单位基本信息选制卡机构为“广西壮族自治区—南宁市—南宁数据分中心”，按要求上传附件：市场主体资格证明（营业执照）及电子口岸制发卡业务申请书（如下图）
单据上传要求：
    一、按照附件信息要求上传市场主体资格证明（营业执照）复印件（复印件需加盖公章，在空白处签注“同意办理电子口岸制发卡业务”、本人签名和申请日期）。每张照片不能超过3M，以“JPG、JPEG、PNG、PDF”格式上传，超过3M请压缩后再上传。
   二、其他证明材料要求上传电子口岸制发卡业务申请书（详见附件）

[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754018129224.png]

6、法人卡信息按要求上传附件，如有需要补办的操作员卡，还需在选择待补卡操作员信息里勾选相应的操作员信息后点确定（如下图）
单据上传要求：
    一、按照附件信息要求上传法定代表人身份证明材料复印件（复印件需加盖公章，在空白处签注“同意办理电子口岸制发卡业务”、本人签名和申请日期）。每张照片不能超过3M，以“JPG、JPEG、PNG、PDF”格式上传，超过3M请压缩后再上传。
    1）法定代表人、持卡人、经办人身份证明材料默认为中华人民共和国居民身份证，无居民身份证的，可以使用护照、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民来往内地通行证或外国人永久居留身份证办理。
   2）外文材料（包括外籍人员护照、使用外文书写的声明），需同时提交翻译材料（加盖翻译专用章或申请单位公章）。
    二、其他证明材料要求上传购卡汇款凭证截图（购卡方式详见附件）

[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754018525336.png]
7、选择经办人信息，按要求上传附件：经办人身份证明材料（如下图）
单据上传要求：
    一、按照附件信息要求上传经办人身份证明材料复印件（复印件需加盖公章，在空白处签注“同意办理电子口岸制发卡业务”、本人签名和申请日期）。每张照片不能超过3M，以“JPG、JPEG、PNG、PDF”格式上传，超过3M请压缩后再上传。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754018814540.png]

8、备注栏需正确填写企业收件人姓名、手机号及详细的收件地址，南宁数据分中心根据企业所填收件信息将电子口岸卡通过中国邮政EMS快递到付方式寄给企业，勾选已认真阅读以上声明并同意（如下图），点提交申请。 
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\QQ_1754018878541.png]
image4.png
PEETOR | e R R RRS RS

» KRE

0 1. TEEREEERM RS IR R RSN

2, FEWRENAIRESWESEAED, HSRNEABCIEPSEMERTAARIMEL. IEMNSIHEREERATAE (TeNSsRAELEMISETRE , ERAMRRE , ATESH) .
EEONET "ARNESFOEMARLS" | ZERENGEASEASEOH.
e 3, BHEARIAEERSMIEN , TERFE. STREREAFBTE

BERRRENIERTESSNEARARESHIEE. FEEE b
EREEISEE—KAME £, BIIREEAUNE, BECSONET

THINASETUEMSEESKAME E |, ERIEHES
ERAANGSENERFORNE RIS | PARSHETHE.

SaEH

R 4 BUEFER

* FASERNE * BUER
91450600593210862N | AR RERSEES CEEIRAS

* FREEIGT () 0
TR -TH-X

v BB XD HEE14S31H304%=
* FEEUES * HHRTUEFTESX @ * &S 0 * RS 0
BRSO

TSRS

BHHEE =03 jpg. jpeg. png. pdfiast , SEEGISEHEN, 28 , BATHA/NRETIMB

* AR

HBIERAE O




image5.png
WESTOR | me e mMEBIRS RS

» KRE

*EERENHGE SEEHE S
ERBMHIE . amw
PRERE
JiEes * BHIFESEAEE 0 * SNFEREIEEE 0
=am YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD
USRS R ST O 56.® 106 O 204 O KEFEK
CHN-E +86

BHHER 3% jpo. jpeg. png. pdf &=t , SEEEFEAEN, 5%, BATAIIEBIIME

* EEREASHIEEM R

BIERFER EERSIR R REREE , CAUBMRRETERARA

FS REREE SRERIEHRE RERIESSH HERE RS IEHEIRARIE 12F

EEREINERIESR




image6.png
PEETOR | e R R RRS RS

» KRE
ZNMER E
O A © HftZIA

EDNEHEE BN AEHES
rkebin :
ERSHE

A
p— * BHEEMEATH 0 * BHEEELES 0
HHAHUGHZT T YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD

O 52 ® 104 O 204 O KEEH
* ERMK . EINEE
CHN-+hE +86 | WAFNES

BHHER 3% jpg. jpeg. png. pdffast , EEEBEAIEN, 555 , RATEHI/NFETIME
* ENASHERE O

EIEREE O AR

RE=TAVN: s itz
+86 | WAFHS ARSI





image7.png
PEETOR | e R R RRS RS

» KRE

* ENANEHEIE SRR

+86 | HIAFHE ARSI

=T

EEESIRAAE A NE RIS | 2007 LUK,

R EER
1, FRUENERS (SFOFEFHENERARN) | BT IE BRI,

2, Ayt (BFOEFABMERAR) HENEHEEFOEF , RENRBEESRIAENES, =% 0, ERREETRONENER, BRNSIN—IER,
3. FRUREEN CAZHANESEFOERUS |, SNEFEERZT HE30RA (&) B8





image1.png
PERFORF EENEEE n

CHINA ELECTRONIC PORT

WS ES wmER AP EELH
B SERNCER HOBERETRERR R
BCUEERER RS @ Bt SOt BASERINCEESHIEIAR %
20 ) - ESsNCEE %
FEEN RE) N
HHOR TR S ETRSR
— R
REEER Q %ggﬁf*w FETETNEABRAREF# @
ERRBEERRIRIEED
o = SNTERRARIEFS
. . - _—
j g;ﬁzﬂmﬁf% ﬁ: SRR EI XEAIFRE BAESBRRRRIETR
B BT BRS R
=il
oo BRI 1B} memmwmvas EAWEHES
i) - g5
— | zeeunEmer
R surEmEs




image2.png
PERFOF

CHINA ELECTRONIC PORT





image3.png
» e

R AN HAE





