北海海关综合技术服务中心租艇服务定点采购需求
一、采购内容及预算

为保障中心在铁山港码头工作正常开展，主要需要租赁载人小艇，需求如下表。因中心经常性开展水尺计重工作，如需租艇时服务商应在提出需求30分钟内响应。

	序号
	小艇类型
	参考品牌型号
	技术参数及配置要求
	报价

	1
	载人小艇
	使用雅马哈2/4冲程发动机或其他同档次或更高档次发动机型号的艇型
	1、座位数：>5座

2、排量：≥200CC

3、变速箱：自动
	


二、服务内容及技术要求。
1. 小艇基本要求 

规范参数：总长、吨位、航速、续航能力、载客量、适航区域（沿海/内河）等。

安全配置：须配备救生设备（救生衣、救生筏）、消防器材、GPS导航系统、夜视设备等。

环保要求：符合船舶污染物排放标准，配备油污应急处理设备。

2. 服务响应要求
响应时间：接到任务指令后，小艇应在30分钟内抵达指定地点（如港口周边30分钟内）。
备用机制：供应商需提供备用小艇清单，确保主用船只故障时能及时替换。

应急支持：恶劣天气或紧急任务下的应急预案（如24小时待命）。
3. 人员配备

      船员须持有海事部门颁发的适任证书，具备相关海域航行经验，提供船员背景审查证明（如无犯罪记录）。
3、 供应商资格要求

1. 基本资质

合法注册的企业，具备船舶租赁经营许可。小艇持有有效的船舶检验证书、所有权的证明、适航证书及保险（含交强险、第三者责任险）。
2. 经验要求

提供近三年同类服务案例。

3. 合规性

无重大违法记录，未被列入政府采购失信名单。
4.服务期限及供应商确定方式。
服务期限为确定公务租艇定点服务供应商起一年内。按照采购管理规定进行招标，中标后通过门户网站进行公示。我中心将按照实际租艇合同规定的收费价格标准，据实结算租艇费用。

4、 其他要求
1. 供应商应当遵守安全和保密规定，对需求方信息和租赁信息采取保密措施，不得对外泄露租赁信息。如因供应商故意或过失导致失泄密，立即取消供应商资格，后果由供应商承担。

2. 保险要求
供应商需投保船舶责任险，单次事故保额不低于20万元。
